|  |
| --- |
|  |

**Коммерческое предложение**

**Группа компаний «Строй-Сервис», в т.ч. обособленное подразделение в г. Уфе, 9 лет занимается узкой специализацией – проектированием, строительством и обслуживанием очистных сооружений от любых производств, заводов, фабрик и коммунального сектора.**

**Стоимость проектов и технические решения, предлагаемые ГК «Строй-Сервис» зачастую оказываются вне конкуренции при прохождении конкурсов с аналогичными проектами, в т.ч. и с зарубежными аналогами.**

**Имея самую полную базу, заслуженную репутацию надёжной компании и рекомендации к применению от Министерства строительства Республики Башкортостан, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РБ» предлагаем Вам оптимальное решение вопроса очистки стоков, а именно: проектирование с прохождением экспертизы проекта во всех инстанциях, поставку и монтаж оборудования с долгосрочной гарантией, сервисное обслуживание.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ЭЛЕМЕНТЫ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ,ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД:](http://sbm-group.ru/products/)

|  |  |
| --- | --- |
| Системы глубокой биологической очистки сточных вод «ЮНИЛОС» серий  «АСТРА» и «ЦИКЛОН» – Водоочистные сооружения производительностью от 1 до  20 м куб./сут. | \* [Системы глубокой биологической очистки сточных вод «ЮНИЛОС» серий «АСТРА» и «СКАРАБЕЙ»](http://sbm-group.ru/products/2) – Водоочистные сооружения производительностью от 1 до 20 м куб./сут. Системы автономной канализации для загородных домов и коттеджей, многоквартирных домов. Канализационные системы «ЮНИЛОС» серий «АСТРА» и «СКАРАБЕЙ» являются альтернативой централизованной или наружной канализации, прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина.  |
| Системы  глубокой биологической очистки сточных вод «ЮНИЛОС» серий «МЕГА» –  Водоочистные сооружения производительностью от 20 м куб./сут. | \* [Системы глубокой биологической очистки сточных вод «ЮНИЛОС» серий «МЕГА»](http://sbm-group.ru/products/9) – Водоочистные сооружения производительностью от 20 м куб./сут. Канализация для многоквартирных домов и коттеджных поселков, небольших населенных пунктов. Являются наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных в настоящее время на рынке. |
| Септики «КЕДР» – оптимальная канализация для дачи и  дачных участков. | \*[Септики «КЕДР» – оптимальная канализация для дачи и дачных участков.](http://sbm-group.ru/products/11) Септики «КЕДР» обладает рядом значительных преимуществ: можно устанавливать вблизи от дома, длительный срок эксплуатации (более 30 лет), абсолютная герметичность и водонепроницаемость, низкая цена. Септики комплектуются всеми необходимыми материалами для устройства системы подведения сточной канализационной воды и отведения очищенной воды. |
| Пластиковые  емкости – это емкости стойкие к большинству химически активных сред,  большой срок службы и малый вес изделия, отсутствие коррозии. | \* [Пластиковые емкости – это емкости стойкие к большинству химически активных сред,](http://sbm-group.ru/products/13) большой срок службы и малый вес изделия, отсутствие коррозии. Нашим предприятием может быть изготовлено любое вышеперечисленное оборудование или любое иное по чертежам либо заявке заказчика. Варианты изготовления пластиковых емкостей: прямоугольные (толщина стенок от 5 до 80 мм), цилиндрические (толщина стенок от 5 до 8 мм).  |
| Биопрепараты  «ЮНИБАК» – это культивированные бактерии для септика. | \* [Биопрепараты «ЮНИБАК» – это культивированные бактерии для септика.](http://sbm-group.ru/products/14) Предназначены для максимальной утилизации стоков в любых системах автономной канализации. Бактерии для септиков «ЮНИБАК» – помогут существенно продлить срок службы вашей системы локальной очистки сточных вод «ЮНИЛОС», вашего септика "КЕДР", жироулавливателя и канализационных труб.  |
| КНС, Канализационные насосные станции –  предназначена для перекачки сточных вод. | \* [КНС, Канализационные насосные станции – предназначена для перекачки сточных вод.](http://sbm-group.ru/products/15) Современная комплектная канализационная насосная станция представляет собой емкость из полипропилена. При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов: экономия полезной площади, снижение затрат электроэнергии, уменьшение количества обслуживающего персонала.  |
| ОТП, сепараторы жиров – предназначены для  улавливания и отделения неэмульгированных жиров и масел из сточных вод. | \* [ОТБ, сепараторы жиров – предназначены для улавливания и отделения неэмульгированных жиров и масел из сточных вод.](http://sbm-group.ru/products/12) Сепараторы жиров представляет собой водонепроницаемый резервуар с системой впитывающих тоннелей и перегородок. Внутри сепаратора есть пространство для задержания избыточного жира. Сепараторы жиров применяются для ресторанов, столовых, кухонь, кондитерских, мясоперерабатывающих и других пищевых предприятий.  |
| КОМПАНИЯ “СТРОЙ-СЕРВИС” ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: \* Разработка технологических решений\* Оказание консультативных услуг\* Разработка проектно-сметной документации\* Бесплатный выезд специалиста на объект\* Продажа оборудования\* Выполнение строительно-монтажных работ.\* Шефмонтаж\* Монтаж канализационных насосных станций - [КНС](http://sbm-group.ru/products/15)\* Монтаж дренажных систем и канализаций дождевой воды\* Монтаж системы очистки нефтесодержащих сточных вод (для АЗС, гаражей, автостоянок и т.д.)\* Монтаж жироуловителей\* Гарантийное и сервисное обслуживание.НАС РЕКОМЕНДУЮТ, НАС БЛАГОДАРЯТ:**Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!****Всю интересующую Вас информацию можете получить по телефону:,****8 347 293 46 00, 8 964 9535295 Виктор,****www.ufavodresurs.ru** |

 |